附件

矿山地质环境治理与土地复垦检查情况表

| **编****编号** | **所属区** | **矿山名称** | **矿山地质环境治理恢复 基金（万元）** | **已缴存****基金** | **土地复垦总费用（万元）** | **已预存** | **方案是否已经审批并实施** | **矿山道路上下边坡是否有无序堆放废渣废石形成安全隐患** | **终了开采区、排废区边坡是否稳定** | **是否存在滚石清理不彻底、边坡高度宽度不符合规范等问题** | **是否按照方案开展矿山地质环境治理与土地复垦工作** | **是否办理临时用地审批手续** | **是否需要整改** | **存在问题** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八步 | 贺州市八步区开山镇分水花岗岩矿 | 473.9 | 0 | 581.46 | 348.88 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 道路边坡局部存在危岩安全隐患、开采区存在随坡倾倒排废现象，未按照复垦计划进行复垦 |  |
| 2 | 八步 | 贺州市银宸矿业有限公司广西贺州市龙骨冲饰面用花岗岩矿 | 1683.7899 | 0 | 2355.9543 | 0 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 采场周边存在随坡倾倒废石废渣存在危岩安全隐患；未按照复垦计划进行收集表土 |  |
| 3 | 八步 | 贺州市八步区步头镇榕木花岗岩饰面石材矿 | 217.44 | 0 | 381.06 | 34.420261 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 局部存在少量大块废石需进行清理、排废区边坡高度较高堆放时注意控制高度不超出设计规范 |  |
| 4 | 八步 | 贺州市八步区桂岭镇大竹山矿区滑石、石英、白云岩矿 | 23.4 | 21.0533 | 57.368 | 36.152 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 排废区存在不稳定边坡及滚石现象 |  |
| 5 | 平桂 | 贺州市平桂区望高镇河排大理石矿 | 16.65134 | 77.2049 | 254.779577 | 254.7796 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 正在办理 | 是 | 矿山道路边坡局部存在零星危岩散石现象、开采面局部存在危岩安全隐患，排废区存在自上而下随坡倾倒现象 |  |
| 6 | 平桂 | 贺州市平桂区雷锤山4号重质碳酸钙用大理岩矿 | 42.4798 | 0 | 162.9438 | 162.9438 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 开采边坡及反向自然边坡存在危岩滚石，未按照复垦计划进行复垦 | 矿山尚在基建期 |
| 7 | 平桂 | 贺州市平桂区望高镇合源大理石矿 | 26.75 | 26.75 | 263.79 | 263.79 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 道路边坡存在个别废石危岩安全隐患、开采面局部存在危岩，排废区存在自上而下随坡倾倒废渣现象 | 方案即将到期，矿山仍在开采中，原方案复垦措施已不适应现状的要求 |
| 8 | 平桂 | 平桂区石羊山A1号大理石矿 | 6.7738 | 24.2087 | 41.082 | 41.082 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 终了边坡的复垦滞后，有少量松散石。 |  |
| 9 | 平桂 | 贺州市平桂管理区石羊山A2矿段重质碳酸钙用大理岩矿 | 11.46 | 11.47 | 22.65 | 26.65 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 道路下边坡有少量无序废渣， |  |
| 10 | 平桂 | 平桂区石羊山A3大理石矿 | 73.096 | 4.958 | 38.0532 | 38.0532 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 终了开采边坡稳定性较差，存在较多浮石上部基本为土质边坡，未按照复垦计划进行复垦 |  |
| 11 | 平桂 | 贺州市石材开发有限责任公司高乐大理石矿 | 101.0453 | 233.21 | 250.7005 | 250.7005 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 矿区道路边坡局部存在无序堆放废渣废石，形成安全隐患、排废区坡高坡陡，有一定安全隐患，未按照复垦计划进行复垦 |  |
| 12 | 平桂 | 广西中资控股集团股份有限公司大垌鼓凹黑色大理石矿 | 737.43 | 0 | 2500.93 | 131.1227 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 矿山道路上下边坡局部存在无序堆放废渣废石，形成安全隐患、永久排废区未确定 |  |
| 13 | 平桂 | 贺州市宏丰矿业有限公司平桂管理区望高牛塘A号点大理石场 | 61.58 | 28.79 | 287.92 | 287.92 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 开采边坡存在危岩，2#临时废渣场未完全按照复垦要求采取复垦措施 |  |
| 14 | 平桂 | 贺州市平桂区望高镇牛塘大理石矿 | 4.87238 | 123.1 | 146.2502 | 146.2502 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 道路边坡存在危岩及坡度高陡现象、采区存在危岩现象，存在随坡倾倒排废存在，危岩及边坡不稳定现象 |  |
| 15 | 平桂 | 贺州市平桂区望高镇牛塘背大理石矿 | 9.77 | 111.18352 | 309.83 | 239.8324 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在办理 | 是 | 临时排废区局部存在滚石及边坡高陡现象 |  |
| 16 | 平桂 | 平桂区马塘山大理石矿 | 27.65 | 27.6963 | 80.59 | 80.59 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 矿山道路边坡有无序堆放废渣废石形成安全隐患、现状开采边坡存在危岩清理不彻底现象 |  |
| 17 | 平桂 | 贺州市平桂区黄田镇白岩大理石矿 | 16.4718 | 16.4718 | 168.686 | 168.686 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 终了边坡存在零星危岩，开采边坡存在“一面墙”及危岩现象 |  |
| 18 | 平桂 | 贺州市平桂区望高镇望宝山大理石矿 | 19.911 | 20 | 234.272 | 184.2724 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 矿区东面道路边存在无序堆放废渣废石现象、局部开采边坡存在危岩清理不彻底问题 |  |
| 19 | 平桂 | 贺州市平桂管理区黄田贺森石场 | 8.9089 | 9.99 | 23.5824 | 23.5824 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 矿山上山道路存在危岩安全隐患、终了边坡越界局部未按要求修留台阶，边坡高陡，排废区未按要求布设边坡高陡存在安全隐患；未按照复垦计划进行复垦 |  |
| 20 | 平桂 | 贺州市平桂区黄田镇十四沟大理石矿 | 37.99 | 59 | 290.26 | 290.26 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 道路边坡存在边坡高陡水土流失及废石危岩安全隐患、开采边坡局部高陡未设量台阶存在危岩现象 |  |
| 21 | 平桂 | 广西贺州市平桂区水岩坝大理岩矿 | 82.729 | 0 | 238.58 | 178.58 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 修建矿山上山道路存在陡坡倾倒废土石存在陡坡、滚石安全隐患 | 矿山处于基建期 |
| 22 | 平桂 | 广西贺州市宝鸿矿业有限责任公司狮子山铁、大理石矿 | 561.7 | 122.44 | 398.07 | 234.07 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 道路边坡残留零星危岩形成安全隐患、排废区边坡存在滚石清理不彻底现象 |  |
| 23 | 平桂 | 贺州市平桂管理区大庙山矿区重质碳酸钙用大理岩矿 | 30.17 | 30.17 | 60.1096 | 60.1096 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 正在办理 | 是 | 矿山道路边坡存在无序堆放废渣废石现象、开采区存在陡坡倾倒废石废渣现象；未按照方案计划收集表土、堆放、设置排水沟等 |  |
| 24 | 平桂 | 广西贺州市平桂管理区水井山大理石矿 | 305.28 | 259.287 | 855.85 | 336 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 矿山道路边坡存在随坡倾倒废渣废石现象、未按照方案计划收集表土、堆放和复垦 |  |
| 25 | 平桂 | 广西贺州市黄田浩洞矿区西段饰面用花岗岩矿 | 398.69 | 0 | 418.91 | 124.4 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 无 | 矿山处于基建期 |
| 26 | 平桂 | 贺州市平桂区望高镇鸡心山大理石矿 | 33.86 | 10 | 100.2 | 100.2 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 北面终了土质边坡稳定性较差，存在O型崩塌及水土流失，现状开采边坡局部有零星危岩清理中2#废渣场边坡高陡，稳定性差 |  |
| 27 | 平桂 | 广西和立鑫矿业发展有限公司将军山-马塘山大理岩矿 | 307.59 | 34.75 | 591.47 | 381.47 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 现状开采边坡存在危岩安全隐患，矿山内临时排废区边坡存在滚石危岩，终了边坡未进行复绿 |  |
| 28 | 平桂 | 贺州市平桂管理区光明化矿区重质碳酸钙用大理岩矿 | 6.23 | 6.24 | 5.9826 | 5.9826 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 排废区边坡稳定性差，存在零星危岩；未按照方案要求进行复垦复绿 |  |
| 29 | 平桂 | 贺州市平桂区大岭古矿区重质碳酸钙大理岩矿 | 9.742 | 9.75 | 26.432 | 26.432 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 正在办理 | 否 | 无 | 矿山处于基建期停工中 |